
Запустите любой интернет-браузер (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari на Mac OS X и т.д.) при подключенном модеме и введите в адресную строку: **192.168.1.1**, на запрос логина и пароля введите стандартные данные для роутеров: **логин — admin**; **пароль — admin**. После ввода этих данных Вы окажетесь на главной странице настроек

**Настройка модема на работу в режиме Bridge**

В меню, расположенном слева, на вкладке **«Сеть»** откройте раздел **«Соединения»**. И нажмите кнопку **«Добавить»**.



На появившейся странице:

·         установите «Тип соединения» -**«Bridge»**;

·         укажите значение VPI в соответствии с настройками провайдера. В данном примере  задано значение **8**;

·         укажите значение VCI в соответствии с настройками для провайдера Радосвязь. В данном примере  задано значение **81**;

·         нажмите на кнопку **«Сохранить»**.