Настройка VPN соединения


Нажмите кнопку “**Пуск”**  в левом нижнем углу 

C:\Users\123\Desktop\image001.jpg


Выберите “**Параметры**”.




Откроется окно “**Параметры**”, в разделе **“ Параметры** ” слева выберите пункт “**VPN**”.




Выберите пункт  “**Центр управления сетями и общим доступом**”




Выберите  “**Создание и настройка нового подключения или сети**”




Выберите “**Подключение к рабочему месту**”. Нажмите кнопку “**Далее**”




На вопрос как выполнить подключение выберите “**Использовать мое подключение к Интернету (VPN)”.** Нажмите кнопку “Далее”. Если у вас появится окно с предложением Настроить подключение к Интернету перед продолжением, выберите пункт “**Отложить настройку подключения к Интернету**”.




Вводим данные.   
Интернет адрес   **vpn.rsv56.ru**  
Имя место назначения “**ФокусЛайф**”



Нажимаем кнопку “**Cоздать** “   
Мастер настройки закроется. Переходим в окно “**Просмотр основных сведений о сети и настройка подключения**” Слева выберите пункт “**Изменения параметров адаптера**”.



Нажмите правой кнопкой мышки на подключении “**ФокусЛайф**” и выберите “**Свойства”**.  
Перейдите на вкладку “**Безопасность”**, выберите   
Тип VPN – “**Протокол L2TP IPsec VPN**”  
Шифрование данных - выберите “**не разрешено (отключатся,если требуется шифрование)**”.  
Разрешить следующие протоколы - выберите протокол “**проверки пароля CHAP**”  
Нажмите кнопку “**ОК”**.



Щелкните по соединению “ **ФокусЛайф** ” два раза левой кнопкой мышки, появится окно в нем выберете подключение “**ФокусЛайф**”. В нем нажимаем на кнопку “**Подключить**”.



Вводим имя пользователя и пароль, нажимаем кнопку ОК. Через несколько секунд вы подключитесь к интернету.

